### Arcos II, C04 Steuerungssoftware - Dokumentation

> > > ### Inhalt

> > > Vorbereitung

> > > > Installation
> > > > COM Port Einstellungen
> > > > Testen der seriellen Verbindung zum Encoder

> > > Bedienung von Arcos II

> > > > Arcos II Hauptbildschirm
> > > > Encoder Port Mode
> > > > Daten zum Encoder senden
> > > > Daten vom Encoder einlesen
> > > > Radiotext, EON AF, AF Listen
> > > > Test Daten
> > > > MEC Editor

> > > Tools

> > > > Port Log
> > > > Data Log
> > > > Verbindung testen
> > > > MEC Editor

> > > Troubleshooting

> > > > Serielles Kabel
> > > > COM Port lässt sich nicht öffnen
> > > > Fehler beim Start
> > > > Fehler beim Senden / Empfangen von Daten
> > > > Tips

Installation

1. Kopieren Sie alle Dateien von der gelieferten Floppy / ZIP Datei / CD-ROM in ein Verzeichnis auf Ihre Festplatte ( eine weitere Installation der Software ist nicht nötig ). Der Betrieb von einer Floppy ist ebenfalls möglich.
2. Wählen Sie einen freien COM Port an ihrem PC und stellen Sie sicher, dass keine andere Applikation den COM Port nutzt. Verbinden Sie den COM Port und Ihren Coder mit einem Null Modem Kabel.
3. Starten Sie 'ArcosII.exe'.

[ Inhalt ]
COM Port Einstellungen

Wählen Sie im Menü 'Konfiguration' den Menüpunkt 'COM Port...' aus. Es erscheint folgender Dialog:

| Im Dialog 'COM Einstellungen' können die Parameter für die Serielle Schnittstelle ( PC Seitig ) konfiguriert werden. Wählen Sie unter 'Port' einen, an Ihrem PC, freien COM Port aus. Die übrigen Parameter sollten mit Speed 9600 Handshake none Data Bits 8 Stop Bits 1 Parity none für nahezu alle Fälle geeignet sein.

[ Inhalt ]

Testen der seriellen Verbindung zum Encoder

Wählen Sie im Menü 'Tools' den Menüpunkt 'Verbindung Testen...' aus. Es erscheint folgender Dialog:

Die Funktion 'Verbindung Testen' versucht die Verbindung zu dem Coder herzustellen. Dabei werden verschiedene Baud-Raten sowie der eingestellte Mode ( ACK / kein ACK ) festgestellt. Arcos II speichert die festgestellten Einstellungen automatisch ab.

Mögliche Meldungen sind:

- Fehler beim Öffnen - Bitte die COM Port Einstellungen überprüfen! - Der ausgewählte COM Port ( am PC ) kann nicht geöffnet werden. Überprüfen Sie, ob der ausgewählte Port von einer anderen Applikation benutzt wird, und wählen Sie ggf. einen anderen Port aus ( siehe auch COM Port Einstellungen ).
- Die Portgeschwindigkeit kann nicht ermittelt werden. Verbindung überprüfen. - Der Coder konnte nicht erreicht werden. Möglicherweise ist das serielle Kabel nicht richtig angeschlossen oder falsch verdrahtet ( kein Null Modem Kabel ).
- Coder sendet keinen ACK Frame. Port Geschwindigkeit ist '9600' Baud. - Die Verbindung ist OK. Der Encoder sendet jedoch keine ACK Frame. Um die Überprüfbarkeit der Datenübertragung zu gewährleisten, ist es empfehlenswert den ACK Frame einzuschalten ( siehe auch Port Mode und Port Mode Einstellen ).
- Coder sendet ACK Frame. Port Geschwindigkeit ist '9600' Baud. - Die Verbindung ist OK.

[ Inhalt ]

Anregungen und Kommentare werden gerne entgegen genommen: support@2wcom.com