Port Mode

Die Ports des C04 unterstützen bei eingestelltem UECP Protokoll, drei verschiedene Modi:

- Unidirectional - Der Encoder sendet keine Antwort, nimmt lediglich Daten entgegen.
- Bidirectional Requested Response - Der Encoder anwortet lediglich auf abfragen der Steuersoftware
- Bidirectional Spontanous Response - Der Encoder quittiert jeden empfangenen UECP Frame mit einer Antwort.

Im 'Unidirectional' und 'Bidirectional Requested Response' Modus, verlässt man sich darauf, dass die Datenübertragung gelingt. Lediglich im 'Bidirectional Spontanous Response' Mode ist eine Überprüfbarkeit der Datenübertragung gewährleistet. Bei korrekt empfangenem UECP Frame sendet der C04 einen ACK Frame, andernfalls wird eine Fehlermeldung gesendet. Die Quittung wird von ArcosII ausgewertet und angezeigt.Um Fehler bei der Datenzuspielung zu vermeiden bzw. zu erkennen empfehlen wir den 'Bidirectional Spanous Response' Modus zu verwenden.
[ Inhalt ]

Port Mode Einstellen

Wählen sie die Register Seite 'Coder Ports' aus.

Wählen Sie im Feld 'Mode' den Wert 'Bidir. requested response' aus und betätigen danach den Button 'Für Alle'. Nun müssen die Daten noch zum Encoder geschickt werden. Dazu wählen Sie die 'Mode' Checkbox an und betätigen den 'Senden' Button. Da sich nun ggf. der 'Port Mode' geändert hat, ist es sinnvoll, die Verbindung zum Encoder erneut zu testen. Bei dieser Prozedur stellt sich ArcosII automatisch auf das verhalten des Encoder Ports ein.

[ Inhalt ]

Anregungen und Kommentare werden gerne entgegen genommen: support@2wcom.com