Port Log

Durch betätigen des Menüpunktes 'PortLog' im Menü 'Tools' erhalten sie folgenden Dialog:

Im 'PortLog' Dialog werden alle UECP Kommandos, die über die serielle Schnittstelle 'fliessen', in hexadezimaler Schreibweise angezeigt. An den Encoder gesendete Daten werden mit '->', empfangene Daten mit '<-' Markiert. Der 'Löschen' Button, löscht den Inhalt des Dialoges, der Button 'Speichern' speichert den Inhalt als Textdatei ab.

[ Inhalt ]
DataLog

Der Menüpunkt 'DataLog' im Menü 'Tools' öffnet den DataLog Dialog:

Im 'DataLog' Dialog werden die Daten im Klartext angezeigt, die Arcos II vom Encoder eingelesen hat, und die in die Datenbank geschrieben werden. Konnten Daten nicht eingelesen werden, wird der Inhalt mit '-' angezeigt; der Inhalt der Datenbank wird in diesem Fall nicht überschrieben.

[ Inhalt ]

Anregungen und Kommentare werden gerne entgegen genommen: support@2wcom.com