Daten zum Encoder senden

Um die eingestellten Daten zum Encoder zu senden, wählen Sie die entsprechenden Checkboxen ( PS, PTY, PI... ) aus und betätigen den 'Senden' Button. Alle angewälten Daten werden zum Encoder gesendet.

Nach dem Drücken des 'Senden' Buttons erscheint folgender Dialog. Im 'Senden' Dialog wird angezeigt, welche Daten zum Encoder geschickt werden. Falls beim Senden ein Fehler auftritt, wird ein entsprechender Text in rot angezeigt. Der 'Port Log' Dialog zeigt den Datenfluss in hexadezimaler Schreibweise an.

[ Inhalt ]

Daten vom Encoder einlesen

Das Einlesen der Daten funktioniert analog zum Senden. Wählen Sie die Checkboxen der Daten aus, die sie einlesen möchten und betätigen Sie den 'Einlesen' Button. Die Ausgabe ist entsprechend zur 'Senden' Funktion. Die eingelesenen Daten werden automatisch in die Datenbank geschrieben ( vorhandene Daten werden überschrieben ). Der 'Data Log' Dialog zeigt die eingelesenen Daten im Klartext an.

[ Inhalt ]

Anregungen und Kommentare werden gerne entgegen genommen: support@2wcom.com